석면슬레이트 등(실외)해체작업 및 석면비산정도측정 체크리스트

“체크리스트”란 관련 법령, 규정, 작업지침 등에서 정한 작업내용에 관한 세부사항을 기록 이행여부를 점검(검측)하는 것 을 말한다.

☐ 본 자료는 환경부고시 제2017-267호(시행 2018.1.15.)석면해체작업 감리인 기준 제3조(제3호. 제6호)규정에서 정한 업무수행 여부와

제8조(석면해체·제거작업 감리완료 보고)별지 제2호 서식에 대한입증과 제6호 감리업무 수행관련서류 제출하는데 목적으로 한다.

☐ 감리인(감리 원)이 석면해체업자가 석면해체작업의 작업 기준준수여부 전반에 대한 전, 중, 후 각 단계별로 시공 상황을 확인 점검(검측)              하는데 활용한다.

2018.

사	단	한 국 석 면 환 경 협 회
법	인
Korea Asbestos Environment Association
노동부⦁환경부 석면교육기관

편저자	한 기 채
연락처	010. 8820. 3377

편 저 자 프로필
	한 기 채
	연락처	010-8820-3377	E-메일	kichae60@hanmail.net
약력 및 연구사항
▶ (2007~현) (사)한국석면환경협회 호남본부장 ▶ (2006~현) 석면작업관련 일위대가 편저(사)한국석면환경협회 홈페이지 공개 -. 석면해체⦁제거작업(실외, 실내, 코킹 재, 개스킷, 뿜칠 재(본 타일 포함), 방치폐기물 등)일위대가 편저 -. 석면조사 원가계산서 편저(석면안전관리 법 규제영향분석 적용) -. 석면비산정도⦁석면농도측정 원가계산서 편저(석면안전관리 법 규제영향분석적용)/ 석면건축물 실내공기 질 측정 원가계산서 편저 -. 석면감리(고급, 일반) 원가계산서 편저 ▶ (2006~현) 석면관련자료 편저(사)한국석면환경협회 홈페이지 공개 ▶ (2007~현) 석면처리의 이론과 실무(작업방법 등)교재 편저 ▶ (2011~현) 석면관련 법령 및 판례요약 집 편저(사)한국석면환경협회 홈페이지 공개 ▶ (2012~현) 석면작업 고급감리 ▶ (2015.01.~현) 이 에이치에스기술연구소(석면조사, 감리, 위험성평가 기관) 본부장 -주요 기타사항- ▶ (2017.11.08.) 경기도 교육청 및 산하 교육지원 청 소속 공무원(약300명) 학교석면 해체⦁제거공사 효율화 방안 교육 ▶ (2007.08.~2014.08) 석면교육기관 석면관련 강사 ▶ (2012.12.~2014.12) 한국석면조사연구원 고문 ▶ (2013.09) 한국농어촌 공사 전남지역본부 현장공감소장 석면해체관련교육 ▶ (2007.4~2011.4) 한국철도시설공단 녹색철도 자문위원 ▶ (2010) 한국농촌경제연구원 선임연구위원 이동필(전 농림축산부장관) 농어촌슬레이트지붕의 문제와 대책방향전문가 포럼 전문가 위촉 ▶ (2010) 한국건설기술연구원 석면작업표준품셈 제정 자문위원 ▶ (2003.5~2007.12)(사)한국석면환경협회 전문위원 -연구- ▶ 석면슬레이트 석면해체⦁제거공법 연구개발 (수직, 수평비계 및 안전방망 설치하지 않는 공법) (07.8 특허 등록) 약44% 원가 절감

석면슬레이트 등 해체·제거작업 및 석면비산측정 일일 검측(점검)체크리스트
용 역 명 :
검측 대상번지	00번지, 00번지,
검측일	2018년 월 일	검측 자	책임감리 원 0 0 0 (서명/인)
00기술연구소 주식회사

1. 석면슬레이트 등 해체작업 체크리스트
체크리스트 체크기호 범례 및 검측결과에 대한 조치사항							건물 명	00 동
기 호	결 과		감리 원 조치사항	감리 원 지시사항	감리 원 결과 확인 및 통보		체크범례	[O 적합] [△ 미비] [× 부적합] [- 해당 없음]
O	적 합		적합 통보	후속공정 진행 지시	-
△	미 비		구두지시 또는 시정지시서 발급	보완 후 보고할 것 지시	보완조치 했는지 결과 직접 확인, 작업진행여부 통보
×	부 적 합		작업 중지명령서 등 발급	개선계획수립 보고 및 재시공 후 보고할 것 지시	재시공완료 보고받은 후 결과 직접 확인, 작업진행여부통보
-	해당 없음		없음	없음	없음
검측 방법		연번	공 종	검측 사항		확인 내용 및 위치 등			검측결과
일일 통합		1	전날 측정한 비산 측정 결과 확인	작업시작 전 전날 측정한 모든 번지(위생설비입구, 폐기물반출 구 작업장주변) 배출허용기준 준수여부		00번지,
				전날 측정한 부지경계 배출허용기준 준수여부		○ 부지경계 또는 건축물 번지주변 경계지점
				전날 측정한 거주자주변, 폐기물보관지점 배출허용기준 준수여부		< 재개발, 재건축등 사업장> ○ 인근거주자 있는 곳, 모든 보관지점
		2	현장대리인 및 관리감독자	관리자(책임자)배치 및 상주여부		○ 관리자과정 교육을 이수한 자로 작업신고서에 현장 책임자로 선임된 자가 상주 했는가.
				관리감독자배치 업무수행 및 상주여부		○ 관리감독자 교육을 이수한자가 상주 작업지휘, 안전조치 등 법령 등에서 부여한 업무수행 했는가.
		3	안전교육 및 일지작성	작업 전 매일 안전교육실시 여부		○ 관리감독자가 작업 전 매일 아래 각호의 교육을 실시했는가. 1.물질안전보건자료(MSDS)에 관한사항 2. 작업수칙에 관한사항 3. 직업성 질병에 관한사항 4. 작업계획수립에 관한사항, - 작업의 절차와 방법 - 흩날림 방지 및 폐기방법 - 근로자 보호조치 5. 개인보호구에 관한사항<검사, 사용, 유지관리 등 방법 및 사용제한> 6. 추락방지 등 안전에 관한사항 7. 작업장 내 음식물섭취 금지 및 금연에 관한사항
				안전교육일지작성 현장비치여부		○ 안전교육 후 안전교육일지에 근로자 서명 받아 현장비치 했는가.
특기사항

1. 석면슬레이트 등 해체작업 체크리스트
검측 방법	연번	공 종	검측 사항	확인 내용 및 위치 등	검측결과
일일 통합	4	개인보호구 지급, 지급대장작성, 개인보호구에 관한 교육 등	1회용 개인보호구 중 소모품 여유분 투입여부	○ 1회용으로 재사용이 금지된 개인보호구 중 투입인력 대비 지급 횟수 등 감안하고, 찢어지거나 훼손이 됐을 경우 바로 교체할 수 있도록 충분한 여유분 투입했는가.
			법 규격에 적합하면서 불 침투성 재질 등 지급 여부	○ 작업 전 (불 침투성 보호의, 장갑, 보호 장화), 반면 형 마스크, 특급필터, 안전모, 안전벨트 등 지급 했는가.
			개인보호구지급대장 작성 여부	○ 보호구명, 제조회사, 고유번호, 지급수량 등내용이 포함된 개인보호구 지급대장을 작성 근로자 서명 받아 현장비치 했는가.
			개인보호구 지급 후 교육여부	○ 관리감독자가 안전교육 후 개인보호구를 지급하고 아래 각호사항 을 교육 했는가. 1. 기밀검사방법 2. 보호구의 이상유 무 검사방법 3. 사용방법 4. 유지관리방법 5. 오염물 세척 및 제거방법 6. 보호구의 사용제한
		신고서, 계획서, 증명서 비치	현장 내 비치 여부	○ 관계자 등이 수시로 볼 수 있도록 현장 비치했는가.
		법령 및 석면조사요지게시	현장 내 비치 또는 게시 여부	○ 근로자가 보기 쉬운 장소에 비치하거나 게시했는가.
		안전보건표지 등	근로자의 안전의식 고취를 위해 현장 내 설치여부	○ 근로자가 보기 쉬운 장소에 보호의, 장갑, 장화, 마스크, 안전모, 안전벨트 등 착용에 관한 안전보건표지 설치했는가.
		물질안전보건자료 게시(석면)	현장 내 비치 또는 게시 여부	○ 근로자가 보기 쉬운 장소 비치하거나 게시 했는가.
		휴게시설 설치	근로자 휴식장소 설치여부	○ 작업 근로자의 휴식이나 음식물 섭취 등을 위해 작업장소와 격리 된 곳에 설치했는가.
		포장재, 바닥보양재, 폐기용기 투입	규격 적정여부	○ 포장 및 바닥보양 비닐시트 두께가 0.15mm이상 투입했는가.
				○ 개인보호구 등 폐기할 수 있는 용기(비닐 백 등)두께가 0.15mm이상 투입했는가.
특기사항

1. 석면슬레이트 등 해체작업 체크리스트
검측 방법	연번	공 종	검측 사항	확인 내용 및 위치 등	검측결과
일일 통합		포장비닐 시험성적서 비치	시험 적정여부	○ 투입된 비닐시트에 대한 시험성적서 비치했는가.
		연결고리(줄) 투입	투입여부	○ 해체자재 포장 후 상차 시 들어 올릴 수 있도록 하기 위해 하중을 충분히 견딜 수 있는 줄 투입했는가.
		장비 등 투입	【 위생설비 】 투입수량 적정여부	○ 탈의실⇨샤워실⇨갱의실⇨작업장 순서로 당일 해체하는 작업장 의 모든 번지에 설치 연속작업이 가능하도록 충분한 수량 투입했는가.
				○ 작업장이 협소 3단계설치가 현실적으로 어려운 경우 개인 보호구 탈의전용(갱의실)을 모든 건물과 가까운 곳에 설치 연속작업이 가능하도록 충분한 수량 투입했는가.
			【 분무기 】 투입 대수 적정여부	○ 건물별 해체작업이 연속적으로 이루어지면서 습윤 작업을 할 수 있고, 자재해체가 끝나 청소를 하여야 하는 건물에 습윤 작업 을 하는 등 연속작업이 가능하도록 충분한 대수 투입 했는가.
			【 공기 질 측정 펌프 】 투입 대수 적정여부	○ 석면해체작업이 진행 중인 번지 또는 건축물 별로 동시에 같이 연속적으로 측정할 수 있는 충분한 대수 투입 했는가.
		추락방지 설비	【 강관비계 등 】 투입 적정여부	○ 높이 2m이상 건축물 석면해체작업이 진행 중인 건축물 별로 동시에 같이 연속적으로 설치 작업할 수 있는 수량 투입 했 는가.
			【 안전방망 등 】 투입 적정여부	○ 밑에서 보아 슬레이트가 돌출되어있고, 높이 2m이상 건축물 석면해체작업이 진행 중인 건축물 별로 동시에 같이 연속적 으로 설치 작업할 수 있는 수량 투입 했는가.
		2차 오염에 의한 주변 환경관리	오염작업자 관리 적정여부	○ 작업이 이루어진 번지에서 석면해체작업을 하는 작업자가 작업도중이나 작업완료 후 오염된 개인보호구를 착용한 상태로 밖으로 나와 돌아다니거나 착용상태로 다른 작업장으 로 이동하는지 확인 했는가.
특기사항

1. 석면슬레이트 등 해체작업 체크리스트
				번 지
구 분	연번	공 종	확인 내용 및 위치 등		검측결과	검측결과	검측결과	검측결과	검측결과	검측결과	검측결과	검측결과	검측결과
각 번지		석면작업장안내표지 (작업장 집합된 경우 지역)	○ 작업 대상번지 주변을 오가는 사람이 석면작업장 임을 알 수 있도록 주변에 설치했는가.
		경고표지설치 및 출입금지조치	○ 관계자 또는 개인보호구 착용 자 외는 작업장을 출입 못 하도록 출입구 입• 출구 에 경고표지설치와 안전띠 등 사용 격리조치 했는가.
		개인보호구 폐기 및 포장	○ 석면에 오염된 1회용 개인보호구 작업복, 장갑, 마스크 필터 등 각 번지별 작업완료 후 전용 갱의 실에서 벗어 폐기 했는가.
			○ 작업복, 장갑, 필터 등 1회용 보호구 두께 0.15mm이상 용기(비닐 백) 또는 불 침투 포대 등에 넣어 폐기했는가.
각 번지 또는 임시 보관 장소		폐기물 반출 및 사진촬영	○ 폐기물 포장재 등 훼손되지 않도록 연 결고리(줄)를 걸어 상차 했는가.
			○ 반출하기 전 보관된 상황을 확인할 수 있는 상차 전 보관 상태와 상차 후 폐기 물이 반출되고 존재하지 않는 상황을 확 인할 수 있는 전, 후 사진촬영 했는가.
			○ 전, 후 사진촬영은 전과 후가 동일 장소 로 확인비교 될 수 있도록 같은 위치에 서 촬영 했는가.
각 번지		위생설비설치, 샤워 실 구비장비, 갱의 실 별도설치	○ 작업 대상 건축물과 가까운 곳에 탈의실 ⇨샤워 실 ⇨갱 의실 ⇨작업장(건축물)순 서로 설치했는가.
			○ 샤워실에 냉‧온수기, 샤워기, 집수조, 배수여과장치, 비누, 타올 등 구비했는가.
특기사항

1. 석면슬레이트 등 해체작업 체크리스트
				번 지
				건물 명
구 분	연번	공 종	확인 내용 및 위치 등		검측결과	검측결과	검측결과	검측결과	검측결과	검측결과	검측결과	검측결과	검측결과
각 각 건 물		갱의 실 별도설치	○작업장이 협소하여 3단계는 인접장소에 설치하고, 갱의 실만 작업 대상 건축물과 가까운 곳에 설치했는가.
			○갱의실에 개인보호구 폐기함 설치했는가.
		해체 전, 후 사진촬영	○ 해체전과 해체 후 상황을 알 수 있는 해체전과 후 사진촬영 했는가.
		추락방지 수직 • 수평비계 설치	○ 높이2m이상 건축물에 설치규격 적합 하게 설치했는가.
		내부 안전방망설치	○높이2m이상 건축물에 건축물 내부 밑에서 보아 슬레이트가 보이는 작업장에 설치 했는가.
		바닥 비닐보양 (외부 및 내부)	○건물외벽을 따라 4면에 비닐두께 0.15mm 이상 2겹으로 폭3m 이상 보양했는가.
			○ 건축물내부 밑에서 보아 슬레이트가 보이는 작업장에 내부전체 보양했는가.
		1차 습윤 작업 및 못 제거	○제거 전 물 또는 습윤 재사용 석면 자재가 젖을 정도로 습윤 작업했는가.
			○고정 못 형태에 맞는 공구사용 깨뜨리지 않고 제거 했는가.
		2차 습윤	○하역 후 습윤(젖은)상태유지를 위해 하역 후 포장 전 습윤 작업 했는가.
		해체자재 포장 밀봉 및 스티커 부착	○두께0.15mm이상 비닐시트로 2겹으로 4면 포장 밀봉하고, 석면함유 및 폐 슬레 이트 전용 2장 스티커부착 했는가.
		연결고리(줄)장착	○ 상, 하차 시 포장재가 훼손되지 않도록 포장된 폐기물 각 더미를 하중을 견딜 수 있는 고리(줄) 설치했는가.
		바닥 보양비닐, 작업대, 공구 등 청소 등	○작업완료 후 보양비닐바닥, 작업대, 장비, 공구 등 진공청소기 또는 젖은 걸레 등 사용 청소 했는가.
특기사항

1. 석면슬레이트 등 해체작업 체크리스트
				번 지
				건물 명
구 분	연번	공 종	확인 내용 및 위치 등		검측결과	검측결과	검측결과	검측결과	검측결과	검측결과	검측결과	검측결과	검측결과
각 각 건 물		보양비닐, 걸레 등 폐기	○바닥 비닐시트는 재사용 하지 않고 두께 0.15mm이상 비닐용기(비닐 백 등) 또는 불 침투 포대 등에 넣어 폐기했는가.
			○ 청소에 사용한 걸레 등두께 0.15mm 이상 비닐용기(비닐 백 등) 또는 불 침투 포대 등에 넣어 폐기했는가.
		잔재 물청소, 잔재 물 조사, 잔재 물 조사표 작성, 잔재 물 조사 사진대장	○ 작업완료 후 부스러기나 먼지(분진)가 퇴적 될 가능성이 있는 지붕, 건축물주변 등 모든 부위를 젖은 걸레 또는 진공청소기 등 으로 청소 잔재 물 제거했는가.
			○잔재 물청소 이후 발주자(책임자), 감리 원, 해체업자 책임자 3자가 입회 모든 부위 잔재 물 조사 했는가.
			○ 잔재 물 조사표를 작성 조사내용을 기록하고 발주자(책임자), 감리 원, 해체업자 책임자 각각 서명날인 했는가.
			○ 모든 잔재 물 조사부위에 대하여 사진촬영 하고 사진대장을 작성 했는가.
특기사항

2. 석면비산정도측정 체크리스트															2018년 월 일
체크 범례		[O 적합] [△ 미비] [× 부적합] [- 해당 없음]
【환경부 고시 제2012-79호】제4조(시료채취 지점 선정 기준)						번 지
검측 방법	연번	공 종	확인 내용 및 위치 등				검측결과	검측결과			검측결과		검측결과			검측결과		검측결과		검측결과		검측결과		검측결과
번지 별	1	위생설비 입구	○번지별로 3단계 설치한곳 입구의 거리 1m이내에서 측정했는가.
		갱의 실 입구	○번지별로 건축물과 가까운 곳에 설치한 갱의 실 입구 1m이내에서 측정 했는가.
	2	폐기물 반출 구	○번지별로 폐기물 가지고 나오는 곳1m이내 또는 폐기물 쌓는 곳에서 측정했는가.
일 1회	3	작업장 주변 (건축물이 분산된 경우별도측정)	○해체건물 외부높이 주변5m이내에서 측정 했는가.(단, 부지경계와 해체건물과의 거리가 5m이내는 생략)				오전[ 개] / 오후[ 개]
일 1회	4	부지경계	○ 부지 또는 건축물 주변경계에서 4개소 이상 측정했는가. (풍향 등 고려 가능한 한 오전2개소, 오후 2개소측정)				오전[ 개] / 오후[ 개]
모든 보관지점	5	폐기물보관지점	○개별사업장으로 작업이 일시 중단되어 작업이 없는 날 사업장에 폐기물이 보관된 경우 보관지점에 측정했는가.				측정번지 :
모든 측정지점	6	측정지점 사진촬영	○ 측정 상황을 확인할 수 있는 모든 시료채취 과정을 사진촬영 했는가.
					번 지
구 분	연번	공 종	내 용				검측결과		검측결과			검측결과		검측결과			검측결과		검측결과		검측결과		검측결과		검측결과
번지 별	1	위생설비 입구	○작업장 밖 입구에 3단계 설치한곳 탈의실 에서 거리1m이내에서 측정했는가.
		갱의 실 입구	○설치한 갱의 실 입구 1m이내에서 측정 했는가.
	2	폐기물 반출 구	○작업장 내부에서 밖으로 폐기물 가지고 나오는 곳 1m이내에서 측정했는가.
재개발, 재건축 등
	거주자 주거지역			○ 주변 거주자가 있는 곳에서 2개소이상 측정했는가.			오전[ 개] / 오후[ 개]
	폐기물 보관지점			○매일 모든 보관지점 측정했는가.			측정번지 :
특기사항